Załącznik Nr 2

 / nazwa i adres Wykonawcy /

**KOSZTORYS OFERTOWY**

***„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1700 L w m. Żuków”***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis robót** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena****jednostkowa****[zł]** | **Wartość** **[zł]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Prace pomiarowe i przygotowawcze** |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,126 |  |  |
| **Roboty ziemne** |  |  |
| 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 260,00 |  |  |
| 3 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV | m2 | 260,00 |  |  |
| 4 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, ziemia z korytowania | m3 | 65,00 |  |  |
| 5 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika | m2 | 260,00 |  |  |
| **Razem roboty ziemne** |  |
| **Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm** |
| 6 | Warstwy odcinające z piasku gruboziarnistego zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 42,00 |  |  |
| 7 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa, warstwa gr. 16 cm | m2 | 42,00 |  |  |
| 8 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, kostka koloru grafitowego | m2 | 42,00 |  |  |
| **Razem zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm** |  |
| **Chodniki** |
| 9 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm | m2 | 165,00 |  |  |
| 10 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 10 cm | m2 | 165,00 |  |  |
| 11 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka koloru szarego | m2 | 165,00 |  |  |
| **Razem chodniki** |  |
|  **Obrzeża chodnikowe.** |
| 12 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 270,00 |  |  |
| **Razem obrzeża chodnikowe** |  |
| **Roboty wykończeniowe** |
|  | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III | m2 | 252,00 |  |  |
| **Razem roboty wykończeniowe** |  |
|  | **Netto:** |  |
| **Vat 23 %:** |  |
| **Brutto:** |  |

Słownie:.......................................................................................................................................................

 Data : ............................................ ....................................................

 (Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)