Załącznik Nr 2

 / nazwa i adres Wykonawcy /

**KOSZTORYS OFERTOWY**

***„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714L w m. Nowe Załucze – Etap I od km 0+075 do km 0+175”***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis robót** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena****jednostkowa****[zł]** | **Wartość** **[zł]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych** |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1 |  |  |
| **Razem odtworzenie trasy i punktów wysokościowych**  |  |
| **Zdjęcie warstwy humusu** |
| 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 200,00 |  |  |
| 3 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, ziemia z korytowania | m3 | 30,00 |  |  |
| **Razem zdjęcie warstwy humusu** |  |
| **Roboty rozbiórkowe** |
| 4 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno –bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 231,25 |  |  |
| 5 | Wywiezienie kory bitumicznej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyładowczym  | m3 | 9,25 |  |  |
| **Razem roboty rozbiórkowe**  |  |
| **Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża** |
| 6 | Koryta gł. 35 cm wykonywane gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – przyjęto średnią szerokość poszerzenia 1,01 m | m2 | 144,0 |  |  |
| 7 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 144,0 |  |  |
| **Razem koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża** |  |
| **Nasypy** |
| 8 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach, dowóz gruntu na nasyp | m3 | 27,38 |  |  |
| 9 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat I-III (na nasyp) na odl. do 10 m | m3 | 27,38 |  |  |
| 10 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys do 3,0 m spycharkami w gruncie kat I-II | m3 | 27,38 |  |  |
| **Razem nasypy** |  |
| **Warstwy odcinające** |
| 11 | Warstwa odcinająca na poszerzeniach jezdni i zjazdach tłuczniowych zagęszczana mechanicznie – 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 181,44 |  |  |
| **Razem warstwy odcinające** |  |
| **Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie** |
| 12 | Warstwa dolna podbudowy na poszerzeniach jezdni, zjazdach tłuczniowych z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 14 cm – tłuczeń kamienny 0/63 | m2 | 163,84 |  |  |
| 13 | Warstwa górna podbudowy na poszerzeniach jezdni, z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm – tłuczeń kamienny 0/31,5 | m2 | 115,00 |  |  |
| **Razem podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie** |  |
| **Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN-WG** |
| 14 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubość 4 cm (warstwa wyrównawcza) – przyjęto śr. gr. 4 cm | m2 | 40,75 |  |  |
| 15 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubość 3 cm ( warstwa wiążąca) | m2 | 499,00 |  |  |
| 16 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubość 6 cm ( warstwa wiążąca) – na poszerzeniach jezdni | m2 | 107,00 |  |  |
| **Razem nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN-WG** |  |
| **Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna wg PN-EN-WG** |
| 17 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubość 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 600,0 |  |  |
| **Razem nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna wg PN-EN-WG** |  |
| **Nawierzchnie tłuczniowe** |
| 18 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 0/31,5 – warstwa górna o gr. 8 cm po uwałowaniu - zjazdy  | m2 | 32,56 |  |  |
| **Razem nawierzchnie tłuczniowe** |  |
| **Pobocza** |
| 19 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat I-II - pobocza | m2 | 200,00 |  |  |
| 20 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych – grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza | m2 | 200,00 |  |  |
| **Razem pobocza** |  |
| **Roboty wykończeniowe** |
| 21 | Ręczne plantowanie gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 250,0 |  |  |
| 22 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 250,0 |  |  |
| **Razem roboty wykończeniowe** |  |
|  | **Netto:** |  |
| **Vat 23 %:** |  |
| **Brutto:** |  |
|  |

Słownie:.......................................................................................................................................................

 Data : ............................................ ....................................................

 (Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)