Załącznik Nr 2

/ nazwa i adres Wykonawcy /

**KOSZTORYS OFERTOWY**

***„Remont drogi powiatowej Nr 1722L o nawierzchni gruntowej Macoszyn - Hańsk na odcinku od drogi wojewódzkiej 812 do mostu na rzece Krzemiance”***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis robót** | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena****jednostkowa****[zł]** | **Wartość** **[zł]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 3,576 | 6 |  |
| 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek | m2 | 7140,00 |  |  |
| 3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 14280,00 |  |  |
| 4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 192,00 |  |  |
| 5 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 192,00 |  |  |
| 6 | Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 960,00 |  |  |
| 7 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm | m2 | 960,00 |  |  |
| 8 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-II pobocza | m2 | 960,00 |  |  |
| 9 | Profilowanie skarp wykopu - rów | mb | 200,00 |  |  |
| 10 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40-60 cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórek na odległość do 10 km | m | 16,00 |  |  |
| 11 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. Grunt kat. I-II | m3 | 42,206 |  |  |
| 12 | Przepusty rurowe ława fundamentowa żwirowa gr. 30 cm | m3 | 4,08 |  |  |
| 13 | Przepusty z rur PEHD o średnicy 60 cm | m | 14,00 |  |  |
| 14 | Wykonanie zasypki przepustów piaskiem z dokopu warstwami do 30 cm każda | m3 | 32,474 |  |  |
|  | **Netto:** |  |
| **Vat 23 %:** |  |
| **Brutto:** |  |

Słownie:.......................................................................................................................................................

 Data : ............................................ ....................................................

 (Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)